|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符号 | 说明 | 单位 |
|  | 最大正向电压 | V |
|  | 最大重复峰值反向电压 | V |
|  | 最大输出电流 | A |
|  | 共E级直流放大倍数 | 1 |
|  | 工作温度 | ℃ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |  |
| IN4007 | 1.1 | 1000 | 1 |  | -55℃ to 150℃ |
| I3005 | 1.1 | 1000 | 0.7 | 300 | -65℃ to 200℃ |